

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА К ВИДЕОКАМЕРЕ XVI**

**IP видео камеры XVI могут комплектоваться двумя видами аудио разъемов на кабеле.**

**Разъём TRS 3.5 mm ("мини-джек")** - схема подключения:



**Разъём RSA ("тюльпан")** - схема контактов разъёма



Питание (12 V) для внешнего микрофона в данном случае можно подключить от разъма питания видеокамеры



схема разъёма питания полярность

**ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКАЗАННЫЕ РАЗЪЁМЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА ИЛИ ПИТАНИЯ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВНЕШНЮЮ НАГРУЗКУ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ БОЛЬШЕ 100mA.**